1.pielikums

Iepirkuma nolikumam,

ID Nr.LDM 2015/06

**Tehniskā specifikācija**

**1.daļa/lote**

Ekspozīcijas telpu remontdarbi.

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai sniegt piedāvājumu remontdarbiem (būvdarbiem). Tāmi iesniegt atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, **kā arī norāda būvdarbu garantijas laiku, iesniedzot atbilstošu apliecinājumu.**

## Atbilstoši tehniskajai specifikācijai un objekta apsekošanai jāiesniedz piedāvājums remontdarbiem (būvdarbiem). Tāmē jāiekļauj visus nepieciešamos darbus, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbus un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.

Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.

Pretendentam jāveic sekojoši darbi:

Remonta darbi tiek uzsākti no darba telpas Nr.409, vispirms veicot telpas atbrīvošanu no vecām mēbelēm.

Telpā Nr.409 veicams kosmētiskais remonts, t.sk. ielikt jaunas grīdas līstes. 2 durvis: uz kabinetu un uz ekspozīciju - atjaunot, (noņemt esošo krāsojumu, pēc vienošanas vai nu lakot (eļļot), vai krāsot, kur nepieciešams nomainīt furnitūru - rokturi, atslēgas). Veikt sienas, griestu, ornamentu kosmētisko remontu - notīrīt, izlīdzināt, nokrāsot.

Visās telpās saglabāt vēsturisko ornamentu griestos (informācija 1a-pielikumā).

Parketam virsū ieklāt OSB saplāksni d=12 mm, un tam virsū dabīgo linoleju d=2,5 mm.

Remonta darbus veikt saskaņā ar izstrādāto projektu attiecībā gan vispārējiem remonta darbiem, gan attiecībā elektroinstalācijas darbiem, t.sk. vājstrāvas līniju ierīkošanu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | mērvienība | Aptuvenais darba apjoms | Tehniskais piedāvājums |
| 1 | Starpsienu daļēja nojaukšana | kv.m. | 40,80 |  |
| 2 | Grīdas pamatnes daļēja sagatavošana, līmeņošana | kv.m | 56 |  |
| 3 | Grīdlīstes demontāža | t.m. | 79,00 |  |
| 4 | Griestu špaktelēšana | kv.m. | 156,5 |  |
| 5 | Sienu špaktelēšana | kv.m. | 232,51 |  |
| 6 | Griestu gruntēšana | kv.m. | 156,5 |  |
| 7 | Sienu gruntēšana | kv.m. | 232,51 |  |
| 8 | Griestu krāsošana: griesti darba telpā Nr.9 balti, ekspozīcijas zālē tonis - NCS S 1005-R 50 B pēc Beckers skalas (NCS sistēma) | kv.m. | 156,5 |  |
| 9 | Sienu krāsošana  tonis - NCS S 1005-R 50 B pēc Beckers skalas (NCS sistēma) | kv.m. | 232,51 |  |
| 10 | OSB d=12 mm saplākšņa ieklāšana  Stiprināt ar skrūvēm caur veco parketu l=100 mm, 9 gab. uz 1 m2 | kv.m. | 156,5 |  |
| 11 | Ornamentus nosedzošo paneļu montāža |  |  |  |
| 12 | Alumīnija pārejas līstes un leņķi: uzstādīšana | t.m. | 14,00 |  |
| 13 | Riģipša sienu montāža | kv.m. | 10,20 |  |
| 14 | Dabīgā linoleja ieklāšana bez zīmējuma | kv.m. | 156,5 |  |
| 15 | Grīdlīstes montāža | t.m. | 79,00 |  |

Piezīmes:

* ņemot vērā, ka ēka ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 7462), darbiem izmantot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju.

Pretendents tehniskajā piedāvājumā var minēt papildus parametrus, kuri nepieciešami piedāvājuma izvērtēšanā, bet nav definēti tehniskajā specifikācijā.

Datums: Paraksts:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_